 **زیرشبکه 1**:

* آدرس شبکه: 192.168.0.0/18
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.0.0 تا 192.168.63.255

**سرور** :

* آدرس شبکه: 192.168.0.0/23
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.0.0 تا 192.168.1.255

**روتر** :

* آدرس شبکه: 192.168.2.0/24
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.2.0 تا 192.168.2.255

 **کامپیوتر**:

* آدرس شبکه: 192.168.3.0/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.3.0 تا 192.168.3.63

 **کامپیوتر 2**:

* آدرس شبکه: 192.168.3.64/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.3.64 تا 192.168.3.127

 **کامپیوتر 3**:

* آدرس شبکه: 192.168.3.128/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.3.128 تا 192.168.3.191

 **زیرشبکه 2**:

* آدرس شبکه: 192.168.64.0/18
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.64.0 تا 192.168.127.255

**سرور**:

* آدرس شبکه: 192.168.64.0/23
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.64.0 تا 192.168.65.255

**روتر**:

* آدرس شبکه: 192.168.66.0/24
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.66.0 تا 192.168.66.255

 **pc 1**:

* آدرس شبکه: 192.168.67.0/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.67.0 تا 192.168.67.63

 **زیرشpcبکه 2**:

* آدرس شبکه: 192.168.67.64/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.67.64 تا 192.168.67.127

 **pc 3**:

* آدرس شبکه: 192.168.67.128/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.67.128 تا 192.168.67.191

 **زیرشبکه 3**:

* آدرس شبکه: 192.168.128.0/18
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.128.0 تا 192.168.191.255

**server1**:

* آدرس شبکه: 192.168.128.0/23
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.128.0 تا 192.168.129.255

**روتر 1**:

* آدرس شبکه: 192.168.130.0/24
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.130.0 تا 192.168.130.255

 **pc 1**:

* آدرس شبکه: 192.168.131.0/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.131.0 تا 192.168.131.63

 **pc 2**:

* آدرس شبکه: 192.168.131.64/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.131.64 تا 192.168.131.127

 **pc 3**:

* آدرس شبکه: 192.168.131.128/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.131.128 تا 192.168.131.191

 **زیرشبکه 4**:

* آدرس شبکه: 192.168.192.0/18
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.192.0 تا 192.168.255.255

**server 1**:

* آدرس شبکه: 192.168.192.0/23
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.192.0 تا 192.168.193.255

**router 1**:

* آدرس شبکه: 192.168.194.0/24
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.194.0 تا 192.168.194.255

 **pc 1**:

* آدرس شبکه: 192.168.195.0/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.195.0 تا 192.168.195.63

 **pc 2**:

* آدرس شبکه: 192.168.195.64/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.195.64 تا 192.168.195.127

 **pc 3**:

* آدرس شبکه: 192.168.195.128/26
* محدوده آدرس‌های IP: 192.168.195.128 تا 192.168.195.191